**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**Гарантийные условия:  
1. Гарантия предоставляется на работоспособность охлаждения.**

2. На механические повреждения, комплектность, внешний вид гарантия не предоставляется.

3. Гарантийные обязательства соблюдаются при условии выполнения "Инструкции ввода и эксплуатации холодильников" данного документа.  
4. Гарантийные обязательства не распространяются на поломки связанные с питанием электросети.   
**5. Гарантийные обязательства соблюдаются только при предоставлении гарантийного талона.**   
**6. Выполнение гарантии осуществляется в течении 5 рабочих** дней с момента получения заявки на ремонт.  
7. Товар подлежит возврату только по причинам связанным с работоспособностью холодильника. По причинам внешнего вида, состояния корпуса, комплектности холодильника товар возврату не подлежит.  
**7. Возврат товара по причинам не связанными с гарантийными производится при оплате покупателем неустойки в размере 400 грн. При этом покупатель доставляет холодильник**  на склад за свой счет.  
8. По вопросам связанным с гарантией обращаться по телефону **+380673615343**

**Инструкция по вводу и эксплуатации холодильников.**

В независимости от типа, размера, возраста холодильника для увеличения срока службы необходимо выполнять следующие инструкции:  
1. После транспортировки (в вертикальном либо горизонтальном положении) холодильник необходимо установить в место его постоянного размещения.  
2. После установки холодильника на постоянное место запрещается подавать электрическое питание на протяжении 3-х часов.   
3. По истечению 3-х часов необходимо проверить исправность розетки, привести в соответствие стандартов вилки и розетки.   
4. Включить холодильник в розетку таким образом, чтобы напряжение подаваемое в холодильник не прерывалось. В случае прерывания (плохой контакт) необходимо выключить холодильник на 15 минут, устранить причину сбоя и снова включить.  
5. После включения убедится, что компрессор заработал(его должно быть слышно, хотя некоторые компрессора на фреоне R600a очень тихие в работе)  
6. Температуру регулировать не нужно. Оставить заводские настройки.  
7. Оставить холодильник пустым на 3 часа. При этом двери холодильника так же открывать не рекомендуется.  
8. После 3-х часов работы проверить температуру в холодильнике. После чего можно загружать продукты.   
9. Через несколько дней при необходимости настроить регулировку температуры до желаемой путем увеличения или уменьшения установленной температуры на регуляторе.

**Сведения о продукте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изделие |  |
| 2 | Модель |  |
| 3 | Артикул |  |
| 4 | Дата продажи |  |
| 5 | Цена продажи |  |
| 6 | Срок гарантии |  |
| 7 | Продавец |  |

Покупатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ с условиями гарантии ознакомлен и принимаю  
  
Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**Гарантийные условия:  
1. Гарантия предоставляется на работоспособность охлаждения.**

2. На механические повреждения, комплектность, внешний вид гарантия не предоставляется.

3. Гарантийные обязательства соблюдаются при условии выполнения "Инструкции ввода и эксплуатации холодильников" данного документа.  
4. Гарантийные обязательства не распространяются на поломки связанные с питанием электросети.   
**5. Гарантийные обязательства соблюдаются только при предоставлении гарантийного талона.**   
**6. Выполнение гарантии осуществляется в течении 5 рабочих** дней с момента получения заявки на ремонт.  
7. Товар подлежит возврату только по причинам связанным с работоспособностью холодильника. По причинам внешнего вида, состояния корпуса, комплектности холодильника товар возврату не подлежит.  
**7. Возврат товара по причинам не связанными с гарантийными производится при оплате покупателем неустойки в размере 400 грн. При этом покупатель доставляет холодильник**  на склад за свой счет.  
8. По вопросам связанным с гарантией обращаться по телефону **+380673615343**

**Инструкция по вводу и эксплуатации холодильников.**

В независимости от типа, размера, возраста холодильника для увеличения срока службы необходимо выполнять следующие инструкции:  
1. После транспортировки (в вертикальном либо горизонтальном положении) холодильник необходимо установить в место его постоянного размещения.  
2. После установки холодильника на постоянное место запрещается подавать электрическое питание на протяжении 3-х часов.   
3. По истечению 3-х часов необходимо проверить исправность розетки, привести в соответствие стандартов вилки и розетки.   
4. Включить холодильник в розетку таким образом, чтобы напряжение подаваемое в холодильник не прерывалось. В случае прерывания (плохой контакт) необходимо выключить холодильник на 15 минут, устранить причину сбоя и снова включить.  
5. После включения убедится, что компрессор заработал(его должно быть слышно, хотя некоторые компрессора на фреоне R600a очень тихие в работе)  
6. Температуру регулировать не нужно. Оставить заводские настройки.  
7. Оставить холодильник пустым на 3 часа. При этом двери холодильника так же открывать не рекомендуется.  
8. После 3-х часов работы проверить температуру в холодильнике. После чего можно загружать продукты.   
9. Через несколько дней при необходимости настроить регулировку температуры до желаемой путем увеличения или уменьшения установленной температуры на регуляторе.

**Сведения о продукте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изделие |  |
| 2 | Модель |  |
| 3 | Артикул |  |
| 4 | Дата продажи |  |
| 5 | Цена продажи |  |
| 6 | Срок гарантии |  |
| 7 | Продавец |  |

Покупатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ с условиями гарантии ознакомлен и принимаю  
  
Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_